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采购产品具体参数要求
	序号
	产品名称
	技术要求
	数量

	1
	土壤紧实度测量仪
	1、测量压力范围：0-7000kPa（0-1000PSI）
测量深度：0-45cm
2、锥形头直径：12.827mm
3、分辨率：
深度2.5cm，
压力35kPa（5PSI）
4、测量精度：
深度：±1.25cm，
压力：±103 Kpa（15PSI）
5、可接GPS接收机，配合GPS绘制土壤紧实程度分布图。
6、查询显示每次增加2.5cm的测量结果。
7、数字显示PSI/IN 或 Kpa/CM。
8、具有数据存储功能，RS232接口，标准数据输出，具有声音报警功能。
9、配置要求主机、2个测量锥头、反射板、USB数据线、电池、便携箱。
供货时，需提供通过有检定/校准资质的第三方机构出具的检定校准证书。
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	轻量级空间三维扫描仪
	一、采集操作：支持手持移动采集，可通过配套 APP 或机身实体按键实现一键式采集。
二、GNSS/RTK 定位
1.内置 RTK，全星座全频段支持：
2.支持频段：BDS: B1I,B3I,B1C,B2a,B2b; GPS: L1C/A, L1C, L2C, L2P(Y), L5; GLONASS: G1,G2,G3;  Galileo: E1, E5a, E5b, E6; QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5, L6; SBAS: L1C/A
3.支持 GNSS 工作模式，可自由切换 PPK、RTK 作业模式。
三、内置相机配置
1.机身内置集成相机，无需外挂相机；内置可见光相机 ≥3 个 ，含≥2 个彩色鱼眼相机 + 1 个前视相机。
2.关键参数：
彩色鱼眼相机：单台 FOV ≥ 200°×200°
前视相机：FOV ≥ 100°×85°
组合视野：可达360°×360° 完整球形全景
全景总分辨率：≥5600 万像素
四、激光雷达性能
1.激光参数：
扫描频率：≥20 万点 / 秒1
扫描距离：0.1～40m（反射率 10%）；70m（反射率 80%）
激光视场角：≥360°×（-7°~+52°）
截止量程：100m
五、精度指标
1.整机精度：
相对精度 RMSE：≤1cm
绝对精度 RMSE：≤3cm
重复精度：≤2cm
六、一体化整机配置
1.高度一体化设计：无需外挂电源、全景相机、RTK、存储、解算模块；
手持整机重量：≤1.2Kg
内置存储：≥512GB EMMC
七、实时处理与输出
1.扫描后实时导出带绝对坐标彩色点云，自动完成动态物体去除；实时点云精度：平面 RMSE≤3cm、高程 RMSE≤3cm。
2.支持4G/5G 实时点云传输。
3.支持实时解算，现场实时输出全彩点云。
八、供电与作业时长
1.一体化电池手柄供电，单电池续航不低于 1.5 小时。
2.单次连续扫描作业时长 ≥60 分钟。
九、作业操控
1.扫描过程可通过机身实体按键快速添加控制点。
十、数据输出格式
1.采集数据支持三维模型重建导出格式：USD、PLY、3DTiles、LCC、LCC2、OBJ、OSGB。
供货时，需提供通过有检定/校准资质的第三方机构出具的检定校准证书
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	便携式制动性能测试仪
	一、主要技术参数和性能指标
1、测量范围：加速度：≦±1.5g ；时间：≦12s
3、分辨率：　加速度：0.001 m/s2；速度：0.01 km/h；时间：0.001 s
距离：0.001 m
4、准确度: 1.5%
5、无线传感器：无线传输距离：200m（车外环境开阔无遮挡）
二、测试项目
制动初速；制动距离；制动时间；协调时间；最大减速度；平均减速度；充分发出的平均减速度
三、配置
1、测试主机（标配USB接口、RS232接口） 1台
2、制动传感器 1支
3、无线制动传感器 1支
4、微型打印机 1台
5、电脑测试软件  
供货时，需提供通过有检定/校准资质的第三方机构出具的检定校准证书
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	便携式GPS测亩仪
	1、多重测量模式：
测面积：自动/手动测量模式/坡面测量
测距离：两点测距/自动测量/手动测量
2、LCD液晶(带背光)黑白大字体显示屏显示屏,防滑按健
3、数据存储：≥250条储存容量
4、面积测量精度:土0.1亩(小于3亩)，或士2%(大于3亩)
5、距离测量精度:土3米(两点测距)，士2%(自动测量)
6、供货时，需提供通过有检定/校准资质的第三方机构出具的检定校准证书
	4

	5
	定制耳旁噪声试验帽子
	1、配套丹麦BK牌B&K2245型声级计使用;
2、以佩戴后人脸面部朝向为纵向、双耳方向为横线，声级计可在帽子两侧朝前纵向放置，每侧距离帽中心横向距离250mm，声级计前传感器与帽中心纵向距离150mm;
3、帽子外壳、关键部位连接件应为金属材质。
4、该帽子应能佩戴舒适、牢固，声级计应能拆卸和安装，安装须牢固，声级计安装一侧时，另一侧应能安装配重模具保持平衡。
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	备注
	该表中所列要求为最低要求，可优于表中参数。



	
